Образец 1

ЦЕНОВо предложение

ДО
„СОФЕКОСТРОЙ“ ЕAД

УЛ. „ШЕОВИЦА” № 4,

 РАЙОН „ЛЮЛИН“
гр. СОФИЯ 1331
От__________________________________________________(собствено, бащино и фамилно име)
 с ЕГН__________,в качеството си на ___________ на __________________ със седалище и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,тел.: __________, и адрес за кореспонденция: .____________________,

Разплащателна сметка:

IBAN: _________________________;

BIC: __________________________;

банка:  ________________________;

град/клон/офис:  ________________.


уважаеми Господа,

С настоящото, Ви представяме нашето Ценово предложение относно провеждания от „Софекострой“ ЕАД конкурс с предмет: „Доставка на един брой употребявана мултифункционална мотометачна машина с обем на бункера – минимум 6 куб.м“
Предлагаме обща цена за доставка на в размер на …………………… без ДДС или …………………………………. с ДДС.
Декларирам, че в така предложените от нас ценови параметри сме включили всички всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на доставката, като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху машините на Възложителя, за доставка на същите, за транспортирането им до мястото за доставка, разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя, както и разходите за регистрация в КАТ. Приемаме, че в зависимост от препоръката на Временна комисия за анализ на текущото състояние на общинското дружество „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД конкурсът може да бъде прекратен и да не се сключи договор за възлагането на доставката.
Техническо предложение:
Параметри на предлаганите мотометачни машини съгласно техническите спецификации:
	Технически характеристика
	Изисквания на Възложителя
	Предложение на участника

	1. Базов автомобил 
	- марка и модел – да се посочи от участника;
	

	Дата на първа регистрация
	- след 01.01.2019 г.;
	

	Изминат пробег:
	- максимум 50 000 км;
	

	Широчина без страничните огледала
	- максимум 2 550 мм; 
	

	Колесна формула:
	- 4х2;
	

	Обща маса: 
	- минимум 15 000 кг със задна ос на пневматично окачване; 
	

	Колесна база /междуосие/ 
	- максимум  3 600 мм
	

	Двигател:
	- дизелов; бензин; хибрид; електрически; на метан или природен газ;

- мощност – минимум 170 kW;

- отговарящ на екологична норма минимум ЕВРО 6 (при предложение на дизелов; бензин; хибрид или на метан или природен газ);

- работен обем – максимум 5500 куб.см (при предложение на дизелов; бензин; хибрид или на метан или природен газ);
	

	Трансмисия
	- механична с ръчно управление - минимум 8 степенна

- минимум един брой бавна/работна предавка при работа с мотометачната надстройка; 
	

	Спирачна система
	- пневматична двукръгова спирачна система; 

- дискови спирачки на предна и задна оси; 

- паркинг спирачка;

- акумулаторните батерии, резервоара на системата за третиране на изгорели газове и бутилките на пневматичната спирачна система на автомобила да са монтирани зад кабината в обособено пространство;
	

	
	- размер – минимум 22,5 цола;
	

	Гуми
	- брой седящи места – минимум 1+1;

- волан - дясно разположен по посока на движението;

- шумоизолирана кабина оборудвана с отопление и климатик;

- мултифункционален волан за управление на минимум: радио (вкл./изкл, регулиране силата на звука), автопилот – темпомат (вкл./изкл., задаване на скорост и т.н.), извикване на информация за – разход на гориво, общ пробег в км, пробег за деня в км, продължителност на пътуване, съобщения за неизправности;

- дисплей на таблото на водача за отчитане – време, външна температура, дневен пробег и общ пробег, време на работа на двигателя, оставащ пробег с наличното количество гориво и AdBlue добавка, скорост на движение, предавка, на която се движи автомобилът, налягане в пневматичната спирачна уредба, температура на охлаждащата течност, светлинна индикация за техническо обслужване;

- безопасно предно стъкло с чистачка и стъклоизмиващо устройство;

- регулируема седалка на водача на пневматично окачване;

- минимум четири броя външни огледала за обратно виждане;

- минимум два броя маяци на покрива на кабината;

- радио;

- ауспух вертикално изведен зад кабината;
	

	Кабина
	- марка и модел – да се посочи от участника;
	

	2. Надстройка  - мотометачна машина вакуумен тип  
	- вакуумен тип;

- задвижването функциите на мотометачната надстройка се осъществява чрез PTO от двигателя на базовия автомобил (не се допуска задвижване от автономен дизелов и/или бензонов двигател и/или чрез хидростат);

- основни агрегати на надстройката:

  бункер за отпадък с обем минимум 6 куб/м;

  хидравлична задвижваща система;

  вакуумен вентилатор;

  централна, лява и дясна четки за метене;

  система за рециркулация на отработеният въздушен поток:

  маркуч за засмукване на листа с рамо монтиран на задния капак;  

  водна оросителна система;

  резервоар за чиста вода; 

  пулт с управление в кабината на водача;   
	

	Система за събиране на отпадъци и миене
	- два режима на работа - чрез централна цилиндрична четка в комбинация с лява и/или дясна четки;

- диаметър на смукателните маркучи минимум 200 мм;

- оросяване с вода при метене;
	

	Работни режими на метене
	- обем минимум 6 куб.м;

- изработен от неръждаема стомана;

- заден капак с хидравлично отваряне; 

- хидравличен цилиндър за повдигане на бункера при разтоварване;

- ляв и/или десен ревизионен отвор;

- минимум два броя маяци;
	

	Бункер за отпадъци
	- отработеният въздух от машина се рециркулира през два допълнителни странични маркуча от лявата и дясна страна на машината подаващи отработеният въздух обратно към страничните смукатели (не се допускат машини с изхвърляне на отработения въздушен поток през задната част на автомобила или горната част поради да не причинява повишаване праховите частици във въздуха, както и осигуряване на безопасност на движещите се хора и автомобили около машината;
	

	Система за рециркулация на отработеният въздушен поток:
	- хидравлично задвижване;

- скоростта на вентилатора трябва да се поддържа постоянна на предварително избрана стойност, дори при различни скорости на задвижващия двигател на базовия автомобил;

- свързан с бункера за отпадък чрез отвор с уплътнение с диаметър 400 мм;

- регулиране оборотите на въртене на вентилатора от кабината на водача;

- обороти на въртене не вентилатора до минимум 2000 об./мин;

- система за засмукване и намаляване запрашеността чрез циркулация на въздушният поток с минимум четири броя маркуча разположени по два от лявата и дясна страни за отпадък и рециркулация на въздушният поток от вакуумния вентилатор;

- възможност за почистване и миене с вода;
	

	Вакуумен вентилатор 
	- един брой хоризонтална четка с дължина минимум 1500 мм и диаметър минимум 400 мм разположена между първа и втора ос със завъртане в ляво и в дясно в зависимост от страната на метене;

- два броя четки от лявата и от дясната страна на автомобила между първа и втора ос пред засмукващия отвор с диаметър минимум 500 мм и странично изнасяне в два режима от габарита на автомобила чрез пневматични цилиндри със система за регулиране натиска на четките;

- широчина на метене в първи работен режим – минимум 2400 мм;

- широчина на метене във втори работен режим – минимум 2550 мм;

- машината да мете в прибрано положение на страничните четки;

- механична защита на страничните четки при удар;
	

	Четки
	- основен резервоар за чиста вода с обем  – минимум 1900 литра разположен в задната част под бункера за отпадък;

- система за резервоари за вода с общ обем най-малко 1900 литра

- резервоарите за вода трябва да са изработени от антикорозионен материал, устойчив на варовикови отлагания и изработени от устойчива на усукване пластмаса;

- резеровара за вода трябва да бъдат монтирани директно върху натрамника (отделено от бункера);

- накрайник за пълнене с вода размер минимум Storz C;

- вода помпа с филтър с дебит минимум 40 л/мин и налягане минимум 4 бара;

- дюзи за оросяване с вода разположени на лява и дясна странични четки, на хоризонтална четка и смукатели;

- кранове за управление на дюзите в кабината на водача;
	

	Водна система:
	- дължина на маркуча минимум 2500 мм;

- диаметър на маркуча минимум 200 мм, с метална глава за засмукване и ръкохватка с бутони за управление оборотите на вентилатора;

- маркуча за ръчно засмукване да бъде монтиран на носещо метално шарнирно рамо с хидравлично и/или пневматично управление;

- вградена водна система за оросяване;
	

	Маркуч за ръчно засмукване на листа и отпадъци
	- многофункционален пулт с комбинирано управление CAN-BUS и пневматика с цветен дисплей за управление на надстройката разположен в кабината на водача за отчитане и управление на следните минимални функции:

- моточасовник;

- вкл./изкл. на надстройката;

- индикация за нивото на чиста вода в резервоара;

- вкл./изкл. смукател на лява и дясна странична четки;

- отваряне и затваряне на смукателна клапа на лява и дясна засмукваща система;

- управляване оборотите на въртене на четките;

- управляване оросителна система на ляв и десен смукател;

- управляване оросителна система средна централна четка;

- управляване оросителна система на странични лява и дясна четки;

- вкл./изкл. режим на работа на дясна странична четка;

- вкл./изкл. режим на работа на лява странична четка;

- управляване на страничното изместване на лява и дясна четки;

- отваряне / затваряне на заден капак , вдигане/ спускане на бункера;
	

	Пултове  за управление в кабината на водача
	- гумите на всички колела на машината да бъдат с дебелина на грайфер на минимум 50% от нов;

- всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи; 
	

	II. Техническо състояние:
	Към техническото предложение да се приложи:

- копие на регистрационен талон на автомобила;

- да се приложи копие на удостоверение за екологична норма навтомобила от официален вносител или производител, ако екологичната норма не е вписана в регистрационния талон;
	

	IV. Документи към техническото предложение:
	Да се приложи снимков материал на машината:

- предна, задна, лява и дясна страни;

- вътрешна част на кабината;

- километраж;

- лява и дясна странични четки със смукатели;

- бункер за отпадък – вътрешно и външно;

- хидравлична система;

- вакуумен вентилатор;

- система за засмукване и намаляване запрашеността чрез циркулация на въздушният поток;

- резервоар за чиста вода;

- пулт в кабинaта на водача с дисплей;

- маркуч за ръчно засмукване на листа и отпадъци;

- СЕ табела на базовия автомобил;
- СЕ табела на надстройката;
	

	V. Снимков материал
	- да се извърши обучение за работа и обслужване и да

бъдат издадени сертификати на преминалите обучението оператори;
	

	VI. Обучение:
	- минимум 3 месеца (без ограничение на пробега и работните часове);
	

	VII. Гаранционен срок:
	- максимум 90 дни;
	

	VIII. Срок на доставка:
	
	


Техническото предложение следва да включва всички параметри, посочени в изискванията на Възложителя в това число технически спецификации, параметри за оценка и други приложими параметри. В случай на липса на някой от задължителните параметри, офертата се отстранява.
Дата:











С уважение, ......................................................
    





       (подпис и печат)
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