Образец 1

ЦЕНОВо предложение

ДО
„СОФЕКОСТРОЙ“ ЕAД

УЛ. „ШЕОВИЦА” № 4,

 РАЙОН „ЛЮЛИН“
гр. СОФИЯ 1331
От__________________________________________________(собствено, бащино и фамилно име)
 с ЕГН__________,в качеството си на ___________ на __________________ със седалище и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,тел.: __________, и адрес за кореспонденция: .____________________,

Разплащателна сметка:

IBAN: _________________________;

BIC: __________________________;

банка:  ________________________;

град/клон/офис:  ________________.


уважаеми Господа,

С настоящото, Ви представяме нашето Ценово предложение относно провеждания от „Софекострой“ ЕАД конкурс с предмет: „Доставка на един брой употребявана мултифункционална мотометачна машина с обем на бункера – минимум 8 куб.м“
Предлагаме обща цена за доставка на в размер на …………………… без ДДС или …………………………………. с ДДС

Декларирам, че в така предложените от нас ценови параметри сме включили всички всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на доставката, като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху машините на Възложителя, за доставка на същите, за транспортирането им до мястото за доставка, разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя, както и разходите за регистрация в КАТ. Приемаме, че в зависимост от препоръката на Временна комисия за анализ на текущото състояние на общинското дружество „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД конкурсът може да бъде прекратен и да не се сключи договор за възлагането на доставката.
Техническо предложение:
Параметри на предлаганите мотометачни машини съгласно техническите спецификации:
	Технически характеристика
	Изисквания на Възложителя
	Предложение на участника

	1. Базов автомобил 
	- марка и модел – да се посочи от участника;
	

	Дата на първа регистрация
	- след 01.01.2019 г.;
	

	Изминат пробег:
	- максимум 120 000 км;
	

	Широчина без страничните огледала
	- максимум 2 550 мм; 
	

	Колесна формула:
	- 4х2;
	

	Обща маса: 
	- минимум 18 000 кг със задна ос на пневматично окачване; 
	

	Колесна база /междуосие/ 
	- максимум  3 600 мм
	

	Двигател:
	- дизелов; бензин; хибрид; електрически; на метан или природен газ;

- мощност – минимум 300 kW;

- отговарящ на екологична норма минимум ЕВРО 6 (при предложение на дизелов; бензин; хибрид или на метан или природен газ);

- работен обем – минимум 12 000 куб.см (при предложение на дизелов; бензин; хибрид или на метан или природен газ);
	

	Трансмисия
	- механична с ръчно управление - минимум 8 степенна;

- минимум един брой бавна/работна предавка при работа с мотометачната надстройка;
	

	Спирачна система
	- пневматична двукръгова спирачна система; 

- дискови спирачки на предна и задна оси; 

- паркинг спирачка;
	

	
	- размер – минимум 22,5 цола;
	

	Гуми
	- брой седящи места – минимум 1+1;

- волан - дясно разположен по посока на движението;

- шумоизолирана кабина оборудвана с отопление и климатик;

- мултифункционален волан за управление на минимум:автопилот – темпомат, извикване на информация за – разход на гориво, общ пробег в км, съобщения за неизправности и др.;

- дисплей на таблото на водача за 

- безопасно предно стъкло с чистачка и стъклоизмиващо устройство;

- регулируема седалка на водача на пневматично окачване;

- минимум четири броя външни огледала за обратно виждане;

- минимум два броя маяци на покрива на кабината;

- радио;

- ауспух вертикално изведен зад кабината;
	


	Кабина
	- марка и модел – да се посочи от участника;
	

	2. Надстройка  - мотометачна машина вакуумен тип  
	- вакуумен тип;

- задвижването функциите на мотометачната надстройка се осъществява чрез автономен дизелов с водно охлаждане с мощност минимум 94 kW;

- основни агрегати на надстройката:

  бункер за отпадък с обем минимум 8 куб/м;

  хидравлична задвижваща система;

  вакуумен вентилатор с хидравлично задвижване (не се допуска с ремъци);

  допълнителна предна четка с усилена метална четка за почистване на  пътната регула;

  централна цилиндрична четка;

  лява и дясна странични четки със смукателни маркучи;

  маркуч за засмукване на листа с рамо монтиран на задния капак;  

  водна оросителна система;

  резервоар за чиста вода; 

  допълнителна водна помпа с пистолет за миене под налягане;
  пулт с управление в кабината на водача;   
	

	Система за събиране на отпадъци и миене
	- минимум четири режима на работа:

  първи режим -  централна цилиндрична четка с дясна четка;

  втори режим - централна цилиндрична четка с лява четка;

  трети режим – комбинация централна цилиндрична четка с лява и  

  дясна четки;

  четвърти режим – комбинация между допълнителна предна усилена четка с централна цилиндрична и дясна четка;
	

	Режими на метене
	- обем минимум 8 куб.м;

- изработен от неръждаема стомана;

- заден капак с хидравлично отваряне; 

- хидравличен цилиндър за повдигане на бункера при разтоварване;

- ляв и/или десен ревизионен отвор;

- минимум един брой маяци;
	

	Бункер за отпадъци
	- хидравлично задвижване;

- свързан с бункера за отпадък;

- регулиране оборотите на въртене на вентилатора от кабината на водача;

- обороти на въртене не вентилатора до минимум 2500 об./мин;

- вентилатора да се почистване и мие с вода;
	

	Вакуумен вентилатор 
	- един брой хоризонтална четка с дължина минимум 1500 мм и диаметър минимум 400 мм разположена между първа и втора ос със завъртане в ляво и в дясно в зависимост от страната на метене;

- два броя четки от лявата и от дясната страна на автомобила между първа и втора ос пред засмукващия отвор с диаметър минимум 600 мм и система за регулиране натиска на четките;

- диаметър на смукателните маркучи (ляв и десен) - минимум 250 мм;

- широчина на метене в първи работен режим – минимум 2 300 мм;

- широчина на метене във втори работен режим – минимум 2 300 мм;

- широчина на метене във трети работен режим – минимум 3 800 мм;

- машината да мете в прибрано положение на страничните четки;
	

	Странични четки
	- допълнителна предна усилена метална четка монтирана в предната част на базовия автомобила на рамо за почистване на пътната регула от наноси;

- управление нагоре/надолу и изнасяне в страни от пулт в кабината на водача;

- регулиране оборотите на въртене на степени; 

- дюзи за оросяване при метене;
	

	Предна четка изнесена пред бронята на автомобила
	- резервоар за чиста вода с обем минимум 2100 литра;

- резеровара за вода трябва да бъдат вграден в дъното на бункера за отпадък;

- накрайник за пълнене с вода;

- вода помпа с филтър за оросяване при метене;

- дюзи за оросяване с вода разположени на лява и дясна странични четки, на хоризонтална четка и смукатели;

- кранове за управление на дюзите в кабината на водача;
	

	Водна система:
	- допълнителна водна помпа хидравлично завдижвана с дебит минимум 15 л/мин и налягане минимум 150 бара;

- макара с маркуч с дължина минимум 5 метра и пистолет за ръчно миене;
	

	Допълнителна водна помпа за миене под налягане:
	- дължина на маркуча минимум 3500 мм;

- диаметър на маркуча минимум 200 мм, с метална глава за засмукване и ръкохватка с бутони за управление оборотите на вентилатора;

- маркуча за ръчно засмукване да бъде монтиран на носещо метално шарнирно рамо с хидравлично и/или пневматично управление;

- вградена водна система за оросяване;
	

	Маркуч за ръчно засмукване на листа и отпадъци
	- многофункционален пулт и джойсици с комбинирано управление CAN-BUS и пневматика с цветен дисплей с размер минимум 5 инча за управление на надстройката разположен в кабината на водача за отчитане и управление на следните минимални функции:

- моточасовник;

- вкл./изкл. на надстройката;

- индикация за нивото на чиста вода в резервоара;

- вкл./изкл. смукател на лява и дясна странична четки;

- отваряне и затваряне на смукателна клапа на лява и дясна засмукваща система;

- управляване оборотите на въртене на четките;

- управляване оросителна система на ляв и десен смукател;

- управляване оросителна система средна централна четка;

- управляване оросителна система на странични лява и дясна четки;

- управление оросителната система на предна допълнителна четка;

- избор на работни режими;
- управляване на страничното изместване на лява и дясна четки;

- отваряне / затваряне на заден капак , вдигане/ спускане на бункера;
	

	Пултове  за управление в кабината на водача
	- гумите на всички колела на машината да бъдат с дебелина на грайфер на минимум 50% от нов;

- всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи; 
	

	II. Техническо състояние:
	Към техническото предложение да се приложи:

- копие на регистрационен талон на автомобила;

- да се приложи копие на удостоверение за екологична норма навтомобила от официален вносител или производител, ако екологичната норма не е вписана в регистрационния талон;
	

	IV. Документи към техническото предложение:
	Да се приложи снимков материал на машината:

- предна, задна, лява и дясна страни;

- вътрешна част на кабината;

- километраж;

- автономен дизелов двигател;

- вакуумен вентилатор;

- лява и дясна странични четки със смукатели;

- предно рамо с усилена четка

- бункер за отпадък – вътрешно и външно;

- маркуч за ръчно засмукване на листа и отпадъци;

- маркуч с макара;

- пулт в кабинaта на водача с дисплей;

- моточасовник на надстройката;

- СЕ табела на базовия автомобил;
- СЕ табела на надстройката;
	

	V. Снимков материал
	- да се извърши обучение за работа и обслужване и да

бъдат издадени сертификати на преминалите обучението оператори;
	

	VI. Обучение:
	- минимум 3 месеца (без ограничение на пробега и работните часове);
	

	VII. Гаранционен срок:
	- максимум 90 дни;
	

	VIII. Срок на доставка:
	
	


Техническото предложение следва да включва всички параметри, посочени в изискванията на Възложителя в това число технически спецификации, параметри за оценка и други приложими параметри. В случай на липса на някой от задължителните параметри, офертата се отстранява.
Дата:











С уважение, ......................................................
    





       (подпис и печат)













....................................................
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