Образец 1.1

ЦЕНОВо предложение

ДО
„СОФЕКОСТРОЙ“ ЕAД

УЛ. „ШЕОВИЦА” № 4,

 РАЙОН „ЛЮЛИН“
гр. СОФИЯ 1331
От__________________________________________________(собствено, бащино и фамилно име)
 с ЕГН__________,в качеството си на ___________ на __________________ със седалище и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,тел.: __________, и адрес за кореспонденция: .____________________,

Разплащателна сметка:

IBAN: _________________________;

BIC: __________________________;

банка:  ________________________;

град/клон/офис:  ________________.


уважаеми Господа,

С настоящото, Ви представяме нашето Ценово предложение относно провеждания от „Софекострой“ ЕАД конкурс с предмет: „Доставка на един брой нова мултифункционална мотометачна машина с обем на бункера – минимум 8 куб.м“
Предлагаме обща цена за доставка на в размер на …………………… без ДДС или …………………………………. с ДДС

Декларирам, че в така предложените от нас ценови параметри сме включили всички всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на доставката, като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху машините на Възложителя, за доставка на същите, за транспортирането им до мястото за доставка, разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя, както и разходите за регистрация в КАТ. Приемаме, че в зависимост от препоръката на Временна комисия за анализ на текущото състояние на общинското дружество „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД конкурсът може да бъде прекратен и да не се сключи договор за възлагането на доставката.
Техническо предложение:
Параметри на предлаганите мотометачни машини съгласно техническите спецификации:
	Технически характеристики
	Минимални технически изисквания на Възложителя


	Предложение на участника

	I. Базов автомобил и мотометачка:
	- фабрично нови, неупотребявани
	

	1. Базов автомобил
	- марка и модел – да се посочи от Участника;
	

	Технически допустима максимална маса:
	- минимум 20 000 кг;
	

	Колесна формула:
	- 4х2 с пневматично (въздушно) окачване на втора ос;

- първа ос –  управляеми (завиваща);  

- втора ос – задвижваща с блокаж на диференциала;
	

	Междуосие (между първа и втора ос):
	- максимум 4 200 мм;
	

	Двигател:
	- дизелов; бензин; хибрид; електрически; на метан или природен газ;

- мощност – минимум 290 kW;

- екологична норма минимум ЕВРО 6Е  (при предложение на дизелов; бензин; хибрид или на метан или природен газ);
- работен обем -  минимум 10500 куб.см (при предложение на дизелов; бензин; хибрид или на метан или природен газ);
	

	Скоростна кутия
	- скоростна кутия механична или автоматична;
- брой предавки минимум 12 напред и минимум 1 назад;
	

	Спирачна система
	- двукръгова пневматична спирачна система;
- дискови спирачки на всички оси;
- подгряваща система за предотвратяване на замръзване на конденза;
	

	Кабина и оборудване на кабината
	- брой места за сядане минимум 1+1, отделни седалки, снабдени с триточкови обезопасителни колани;

- минимум два броя LED сигнални  светлини върху покрива на кабината;

- волан дясно разположен по посока на движението; 

- мултифункционален волан;

- климатик или климатроник;

- електрически стъкла и огледала;

- бутон за старт-стоп на двигателя
- отопляеми огледала за обратно виждане;

- темпомат;

- бордови компютър на български език;   

- дисплей на таблото на водача за отчитане – време, външна температура, дневен пробег и общ пробег, време на работа на двигателя, оставащ пробег с наличното количество гориво и AdBlue добавка;

- аудио система с дисплей;

- шофьорска седалка на пневматично окачване;

- централно  заключване с дистанционно управление;
	

	Системи за безопасност:
	- оборудван съгласно GSR (General Safety Regulation) Общи правила за безопасност;

- антиблокираща система (ABS);
- система за стабилност (ESP);
- спомагателна система за шофиране (ASR);

	

	2. Надстройка  - мотометачна машина вакуумен тип  
	- марка и модел – да се посочи от участника;
	

	Режим за придвижване и метене:
	- първи режим – транспортен за придвижване на дълги разстояние със скорост на движение в диапазона от 0 до минимум 80 км/ч с управление от механичната скоростна кутия на базовия автомобил;

- втори режим – транспортен за придвижване на къси разстояние със скорост на движение в диапазона от 0 до минимум 40 км/ч посредством хидростатичната трансмисия на надстройката;

- трети режим – работен със скорост на метене в диапазона от 0 до минимум 15 км/ч посредством хидростатичната трансмисия на надстройката;
	

	Система за събиране на отпадъци и миене
	- вакуумен тип;

- задвижването функциите на надстройката се осъществява чрез хидростатична система задвижвана от двигателя на базовия автомобил (не се допуска задвижване от автономен дизелов и/или бензонов двигател и/или чрез кутия за отбор на мощност);

- основни агрегати на надстройката:

  бункер за отпадък с обем минимум 8 куб/м;

  хидростатична трансмисия;

  вакуумен вентилатор;

  централна, лява и дясна четки за метене;

  маркуч за засмукване на листа с рамо монтиран покрива на мотометачната машина;  

  водна оросителна система;

  резервоар за чиста вода; 

  пулт с управление в кабината на водача;   
	

	Работни режими на метене с четки
	-  първи работен режим - централна цилиндрична четка в комбинация с лява четка;

-  втори работен режим - централна цилиндрична четка в комбинация с дясна четка;

-  трети работен режим - централна цилиндрична четка едновременно с лява и дясна четки;

- диаметър на смукателните маркучи минимум 250 мм;

- оросяване с вода при метене;
	

	Бункер за отпадъци
	- обем минимум 8 куб.м;

- изработен от неръждаема стомана;

- заден капак с хидравлично отваряне; 

- хидравличен цилиндър за повдигане на бункера при разтоварване;

- ляв и/или десен ревизионен отвор;

- минимум два броя маяци;
	

	Вакуумен вентилатор 
	- хидравлично задвижване;

- регулиране оборотите на въртене на вентилатора от кабината на водача;

- максимална скорост на въртене минимум 3000 об/мин;

- възможност за почистване и миене с вода;
	

	Четки
	- един брой хоризонтална четка с дължина минимум 1200 мм и диаметър минимум 400 мм разположена между първа и втора ос със завъртане в ляво и в дясно в зависимост от страната на метене;

- два броя четки от лявата и от дясната страна на автомобила между първа и втора ос пред засмукващия отвор с диаметър минимум 650 мм и странично изнасяне в два режима от габарита на автомобила чрез пневматични цилиндри със система за регулиране натиска на четките;

- широчина на метене при работа с централна цилиндрична четка и лява или дясна четка  – минимум 2400 мм;

- широчина на метене при работа с централна цилиндрична четка и едновременно с лява дясна четки  – минимум 3500 мм;

- механична защита на страничните четки при удар;
	

	Водна система:
	- резервоар за чиста вода с обем  – минимум 2200 литра интегриран в дъното на бункера за отпадък;

- дюзи за оросяване с вода разположени на лява и дясна странични четки, на хоризонтална четка и смукатели;

- управление на дюзите в кабината на водача;
	

	Маркуч за ръчно засмукване на листа и отпадъци
	- маркуч монтиран в средната най-горна част на машината с пружинен механизъм и стрела, които да могат да се използват за събиране на листа от лява, дясна и задна страни, въртене на минимум 280 градуса на превозното средство. 

- маркуча да може да се използва и докато превозното средство се движи;

- дължина на маркуча минимум 3000 мм;

- диаметър на маркуча минимум 150 мм и метална глава за засмукване и ръкохватка;
	

	Пултове  за управление в кабината на водача
	- контролен пулт с цветен сензорен дисплей с размер минимум 10 инча разположен в кабината на водача за управление и наблюдение на състоянието на надстройката – обороти, часове на работа, неизправности, сервизно меню, управление обороти на вентилатор и четки, режим на работа, аудио и визуална сигнализация и др.;

- пулт от дясната страна на водача с джойстик за управление на функциите на метене;

- пулт за вдигане, сваляне и изсипване на бункера;
	

	II. Чертежи и снимков материал:
	- да се приложни подробно описание със снимков материал на предложените базовия автомобил;

- да се приложи снимков материал на надстройката - лява, дясна, предна и задна страни;

- да се приложи снимков материал на кабината на базовия автомобил външно и вътрешно; 

- да се приложи снимков материал на надстройка - лява, дясна, предна и задна страни; 

- да се приложи снимков материал на хидростатичната трансмисия, вентилатора, лява и дясна четки, бункер вътрешно и външно, маркуча за листа, пулт с цветен дисплей, пулт с джойстик; 

- да се приложи чертеж с размери на мотометачката;  
	

	III. Обучение:
	- да се извърши обучение за работа и обслужване на машината, което да се удостовери със сертификати на преминалите обучението оператори;
	

	IV. Гаранционен срок: 
	- минимум 24 месеца без ограничение на пробег и работни часове;
	

	V. Срок на доставка:
	- максимум 12 месеца;
	


Техническото предложение следва да включва всички параметри, посочени в изискванията на Възложителя в това число технически спецификации, параметри за оценка и други приложими параметри. В случай на липса на някой от задължителните параметри, офертата се отстранява.
Дата:











С уважение, ......................................................
    





       (подпис и печат)
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